**安全維護計畫自行確認表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拍攝日期 |  | |
| 拍攝地點 |  | |
| 拍攝場次 |  | |
| 具風險或特殊需求 | 1.□高處作業 2.□使用4層以上施工架 3.□於局限空間使用具有內燃機之機械4.□臨水作業 5.□使用爆炸性物質(以上為建議通報項目)  6.□山區 7.□坑道 8.□危樓廢墟 9.□橋梁涵洞 10.□建物頂樓11.□邊坡12.□高速公路 13.□堆填掩埋區 14.□工地 15.□野外場景 16.□雨戲  17.□車輛追撞 18.□特殊特技動作【□威亞(特技繩索)吊掛作業□水下攝影作業□現場特別效果作業火源】 19.□其他:\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 拍攝畫面說明 |  | |
| 安全防護措施說明 | (實務作業有疑義時，請洽詢作業所在地轄區勞動檢查機構) | |
| 執行時間 |  | |
| 1. **具高風險作業項目確認**   (建議通報所轄勞動檢查機構) | | |
| □高處作業 | **預定作業時間： 年 　 月 　日至 　 年 　月 　 日** | |
| **屋頂高度： 層樓或樓高 公尺**  **預防措施 (可複選)：**  □使用施工架或高空工作車 □安全網 □安全帽 □防墜器、安全帶  □設置警示措施 □其他： | |
| □使用4層以上施工架 | **預定組配時間： 　 年 　 月 　日至　 年 　 月 　日**  **預定拆除時間： 　 年 　 月 　日至　 年 　 月 　日** | |
| **施工架組配或拆除高度 層樓或高度 公尺**  **預防措施 (可複選)：**  □扶手先行工法 □安全母索支柱工法 □禁止作業無關人員擅自進入組配作業區域內 □確認周邊狀況與天氣(大雨、強颱)是否適合作業 □上下設備踏板及寬度 30 公分應符合規定 □作業員安全帽、安全鞋及安全帶正確配戴 □腳輪已煞車或放置輪檔等以防滑走□其他： | |
| □於局限空間使用具有內燃機之機械 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** | |
| **預防措施 (可複選)：**【註(二)】  □通風設備 □呼吸防護具 □氣體監測儀 □局限空間作業監視人員  □有危害勞工之虞時，應於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項，使作業勞工周知□作業有可能引起缺氧等危害時，應經作業主管許可始得進入□利用通風換氣方法使作業場所的空氣中的氧氣濃度保持18%以上 □其他： | |
| □臨水作業 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** | |
| **預防措施 (可複選)：**  □防止落水之設施 □救生衣 □救生圈 □動力救生船 □提供緊急救生及連絡通訊等設備 □設置監視人員或上游監視系統 □設置救生員 □規劃警戒區域  □訂定撤離程序 □設置救援設備 □規劃救援路線  □其他： | |
| □使用爆炸性物質 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** | |
| **預防措施 (可複選)：**  □滅火設備 □確實張貼危害警告訊息 □急救藥品及器材 □設置急救人員及急救設備 □安排合格爆破組人員 □適當防護具 □天候是否影響 □確認管制方案□制定逃生規劃，並演練 □勤前工具箱會議【註(三)】  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(二)其他作業項目確認** | | |
| □特技動作 | **項目：**  □威亞(特技繩索)吊掛作業  □水下攝影作業  □現場特別效果作業火源  **預防措施 (可複選)：**  □安排特技動作組指導 □評估可能危害，採取必要之安全設備及措施  □安排充分的工作時間、天數及周轉時間 □勤前教育說明會議  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □其他 | **預防措施**  □其他: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 申請單位名稱：朝陽科技大學傳播藝術系  (橢圓章) | | 申請單位  負責人、聯絡人：ＯＯＯ (簽章)  指導教師：ＯＯＯ (簽章) |

附註：

1. 為維護影視從業人員職業安全衛生，避免職業災害的發生，建議申請單位可先參考勞動部研訂之影視職安宣導手冊、職災預防指引以及職安推廣影片(文件及影片請至以下連結)，以利評估拍攝可能之潛在危害。
2. 影視業安全衛生宣導手冊(109)：

[https://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/report/report-04?id=a0f97d03-4ff5-426a-87ed-1d3d9db4447d](https://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/report/report-04?id=a0f97d03-4ff5-426a-87ed-1d3d9db4447d#_blank)

1. 電影電視從業人員現場設施改善輔導與成果推廣應用研究(110)- 附錄二 影視業職業災害預防指引(更新版p.115-203) ：[https://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/report/report-01?id=957bc345-c6f9-4135-be30-c3a915025806](https://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/report/report-01?id=957bc345-c6f9-4135-be30-c3a915025806#_blank)
2. 「使用4層以上施工架」可參P.180施工架工作台檢查表。
3. 「使用爆炸物性物質」可參P.187爆破作業檢查表。
4. 「特技動作-威亞(特技繩索)吊掛作業、水下攝影作業、現場特別效果作業火源」可參P.71-90。
5. 影視業水下拍攝作業安全衛生教育推廣影片：[www.youtube.com/watch?v=uRj8XzL7ZTQ](http://www.youtube.com/watch?v=uRj8XzL7ZTQ#_blank)。
6. 影視業動作武打安全衛生教育推廣影片：[www.youtube.com/watch?v=Z4Wrtz3Bep4](http://www.youtube.com/watch?v=Z4Wrtz3Bep4#_blank)。
7. 依職業安全衛生設施規則第 19 條之 1：「本規則所稱局限空間， 指非供勞工在其內部從事經常性作業，勞工進出方法受限制，且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。」，第29條之1第1項:「雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理。」。
8. 工具箱會議：係指工作人員聚集於作業場所附近，由部門主管主持討論某些特定主題，譬如最近發生的事故、作業場所的特殊危害、設備的安全操作、新的工作程序或與該批人員相關的一些作業安全問題。